16.11.2017

Bård Barstad, Halvard Yri Adriaenssens og Fredrik Kartevoll

Prosjekt del 3

Arduino / Teensy 3.6 og CAN-bus

Innholdsfortegnelse

[Introduksjon 2](#_Toc498375615)

[Metode 2](#_Toc498375616)


[Kilder 6](#_Toc498375617)

# Introduksjon

# Metode

Vi laster ned FlexCAN biblioteket og installerer det i Arduino mappen. I dette biblioteket følger det med eksempelprogrammer og CAN-bus funksjoner som vi skal bruke senere. Vi laster inn CANTest programmet og sjekker om det kompilerer, fordi vi har et lignende bibliotek med samme navn som ikke har de funksjonene vi trenger. Vi må derfor inn å slette dette før programmet kompilerer. Biblioteket som slettes ligger under: (C:) > Programfiler (x86) > Arduino > hardware > teensy > avr > libraries.

Når vi har et program som kompilerer, skal vi koble til CAN-bus adapteren. Vi bruker Dual CAN-bus adapter for Teensy 3.6 [1]. Vi velger å lodde på pinner på adapteren, å koble den sammen med Teensy brikken ved å bruke ledninger. Dette kan føre til forstyrrelser i ledningene, men vi slipper da å ha permanent festet adapteren til Teensy brikken. Teensyen og CAN-bus adapteren kobles som vist i figur x. Så må det også kobles til jord, og Vcc på 3.3V som er oppgit i databladet [2]. Adapteren brukes til å omforme signaler fra Teensyen, til å kunne sendes over CAN-bus nettet.



Vi skal nå ta i bruk Peak CAN-USB for å kunne motta og sende genererte CAN-bus signaler via USB. For å ta i bruk dette trenger vi softwaren slik at vi kan ta i bruk Peak PCAN-USB CAN-grensesnittet for PC. Setup til driveren lastes ned og installeres fra nettsiden [3]. Vi bruker brukermanualen til PCAN-USB, CAN-grensesnitt for USB som veiledning for å sette opp PCAN-View [4].



Det første vi må velge er bit rate, bit raten bestemmer hvor mye og hvor fort data sendes i et CAN-bus nettverk. Bit raten kan variere fra 1Mbit/s til 5kbit/s. For å ha en raskere bit rate må man ofre lengden på bussen. Vi velger en bitrate på 250kbit/s, fordi vi ikke er avhengig av å sende veldig mye informasjon veldig raskt.

Vi må så velge spekteret av CAN ID’er som vi kan ta imot. Alle meldinger som sendes på ett CAN nettverk vil ha en egen ID. Vi kan velge mellom standard rammer (11 bit ID’er) eller utvidede rammer (29 bit ID’er). En 11 bits ID vil si at vi har 211 = 2048 mulige ID’er, en 29 bits ID vil si 229 = 536 870 912 mulige ID’er [5]. På grunn av at vi kun skal ha ett lite nettverk velger vi å bruke standard rammer.


Når vi skal til å sende og motta CAN-meldinger, velger vi å bruke eksempelprogrammet CANTest og bygger videre på det. For å få det til å funke må vi endre på deler av koden. Vi må legge til CAN-filteret «defaultMask» (Figur x).

Vi bestemmer oss for å bruke Can0, og kobler opp kretsen og koder deretter. Vi kunne også brukt Can1 ved å gjøre noen få endringer i koden og i kretsen. Vi bruker «begin» funksjonen for å sette baud raten til Can0, og vi setter den til 250kbit/s slik vi gjorde i PcanView. Vi aktiverer «defaultMask» filteret for Can0. Vi setter Tx = 1 og Rx = 1 for å aktivere de alternative pinnene.

Vi har koblet Dual CAN-bus adapteren til de alternative Can-portene, derfor setter vi pin 28 og 35 til output. Vi setter de samme pinnene lav, slik at de kan kommunisere med PCAN (Figur x+2)





Når de nødvendige endringene er gjort i setup, går vi over i loop. Vi deklarerer en variabel «inMsg» som skal inneholde dataene som blir motatt fra PeakView. Vi kjører en «while» loop som sjekker om vi mottar data i Can0, når dette er sant vil «while» loopen kjøres. Først vil meldingen fra Can0 leses inn i variabelen «inMsg». Deretter vil vi printe ut innholdet i alle bit’ene som sendes. Maksimalt kan det sendes 8 byte i en melding når FlexCAN biblioteket brukes, dette står i README filen. I neste linje printer vi ut dataen som befinner seg i det 3. bytet, så vil vi printe ID’en til meldingen. Til slutt vil vi sende ut samme melding som vi har mottatt (Figur x+3). Vi kompilerer og laster opp programmet til Teensyen. Se oppgave\_2 som hører til del 3, for hele programmet.





Vi vil nå koble sammen PCAN og Teensy 3.6 for å sende meldinger ved hjelp av CAN-bus. Dette gjøres ved å koble Can0 line High fra CAN adapteren inn på CAN-H på PCAN og Can0 line Low fra CAN adapteren inn på CAN-L på PCAN (Figur x og x).

Dual CAN-bus adapter koblingsskjema




PCAN koblingsskjema

Nå vil vi generere en melding i PcanView som skal leses av Arduino-programmet og returneres til avsenderen. Når programmet startes vil menyen i figur x dukke opp. Der velger i PCAN-kabelen, sørger for at «CAN FD» er umerket, vi sjekker at bit raten er riktig og at vi har valgt standard ramme til CAN-ID’en. For å generere en melding trykker vi på «New message», da kommer menyen i figur x frem. Der kan vi velge ID, lengde på meldingen (fra 0 til 8 byte), data og syklus tid. Vi setter lengden til meldingen til 8 og gir den en tilfeldig ID og innhold. Vi setter syklus tiden til 0ms, da kan vi sende meldingen så ofte og så mange ganger vi vil ved å trykke på mellomromstasten.

Nå kan vi sende meldingen vi har laget. Hvis vi åpner «Seriell overvåker» i Arduino, så kan vi se at det printes en melding hver gang vi sender en melding fra PcanView. I overvåkningsvinduet ser vi at all dataen printes først, så printes innholdet i det 3. bytet (0x45 = 69). Tilslutt printes meldings ID’en (0x111 = 273). Som vi ser i figur x, vil meldingen vi sender også mottas i PcanView, så Arduino programmet fungerer som vi ville.



# Kilder

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | Tindie, «www.tindie.com,» Tindie, INC, 2017. [Internett]. Available: https://www.tindie.com/products/Fusion/dual-can-bus-adapter-for-teensy-35-36/. [Funnet 6 November 2017]. |
| [2] | Texas Instruments, «www.ti.com,» Texas Instruments, Juli 2015. [Internett]. Available: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd230.pdf. [Funnet 31 Oktober 2017]. |
| [3] | «www.peak-system.com,» PEAK-System Technik GmbH, 26 Oktober 2017. [Internett]. Available: https://www.peak-system.com/PCAN-USB-FD.365.0.html?&L=1. [Funnet 30 Oktober 2017]. |
| [4] | c. m. p. t. t. F. P. b. teachop, 1 August 2017. [Internett]. Available: https://github.com/collin80/FlexCAN\_Library/. [Funnet 30 Oktober 2017]. |
| [5] | PEAK-SYSTEM, «www.peak-system.com,» 27 Januar 2017. [Internett]. Available: https://www.peak-system.com/produktcd/Pdf/English/PCAN-USB\_UserMan\_eng.pdf. [Funnet 30 Oktober 2017]. |